附件2

农村厕屋改造内容和补贴标准（试行）

根据《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T 38836-2020）《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）要求，结合我区实际，制定本标准。

一、建设内容

农村户厕分为附建式与独立式户厕，建在住宅内为附建式户厕，建在住宅等生活用房外为独立式户厕。附建式和独立式户厕均应形成可封闭空间；有吊顶，地面、内墙进行硬化处理，有厕窗、门等通风、防蚊蝇措施；有便器、洗手、冲水设施；具备人工照明。

二、建设和补贴标准

（一）砌筑部分。无单独厕屋（指猪圈厕所等，不包括无厕新建）的，在现有墙体基础上增砌墙体，形成可封闭空间，面积≥1.2m2，净高≥2m，包括基础沟槽开挖、砼基础、砌筑墙体、地面防潮层、外墙搓沙等，奖补标准**350元。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格及型号 | 质量标准 | 备注 |
| 基础沟槽开挖 | 人工开挖 | 土方开挖 |  |
| 砼基础 | H=300M | C25素混凝土 |  |
| 砌筑墙体 | H=2200mm | 标准红砖，18墙体，标准水泥砂浆标号砌筑。 |  |
| 地面防潮层 | 防潮防水砂浆 |  |  |
| 外墙面搓沙 | 水泥砂浆比例1：3 | 抹墙面，墙表面搓光 |  |

（二）装饰部分。已具备单独厕屋的，根据实际现状，实施吊顶、地面墙面硬化（贴瓷砖）、厕窗门安装等，奖补标准**700元。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格及型号 | 质量标准 | 备注 |
| 吊顶 | 300mm\*300mm | 铝扣板 |  |
| 墙面砖 | 水泥砂浆比例1：2.5 |  |  |
| 地面砖 | 水泥砂浆比例1：2 |  |  |
| 厕门 | 700mm\*2100mm | 塑钢门，平框 |  |
| 厕窗 | 600mm\*600mm |  |  |

（三）设施部分。根据户厕实际情况，查漏补缺，安装蹲便器、排污管、冲水、洗手池、照明灯具等相应设施，奖补标准**450元**。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格及型号 | 质量标准 | 备注 |
| 蹲便器 |  | 符合《卫生陶瓷》规范 |  |
| 排污管 | 内径≥100mm | 连接化粪池与蹲便器 |  |
| 洗手池 |  | 符合《卫生陶瓷》规范 |  |
| 照明灯具 | LED吸顶灯 |  |  |

三、实施方式

充分尊重农户意愿，鼓励农户积极参与，愿改则改。由各单位按相关规定统一选择第三方施工队伍，或由群众自行选择施工方建设，确保建设质量和群众满意度双达标。