永交通函〔2024〕57号

重庆市永川区交通局关于

永璧永津高速公路陈食枢纽互通A、H匝道

工程（涉省道S208K148+750——K148+800）交通组织方案的批复

重庆永璧永津高速公路有限公司：

你公司《关于三环高速公路陈食至油溪段陈食枢纽互通A、H匝道工程（涉省道S208K148+750-K148+800）交通组织方案评审的请示》已收悉。根据《公路工程施工安全技术规范》《公路养护安全作业规程》《道路交通标志和标线设置规范》《重庆市公路管理条例》等法律法规及相关规定，经组织相关单位现场踏勘、会议审查，现批复如下：

一、原则同意请示方案

原则同意你公司报送的《关于三环高速公路陈食至油溪段陈食枢纽互通A、H匝道工程（涉省道S208K148+750-K148+800）交通组织方案评审的请示》。请严格按照公路施工安全管理的相关规范要求，进一步优化完善施工组织和交通组织方案，强化安全管理措施，确保项目施工期间公路交通安全、畅通。

二、施工期交通组织要求

（一）交通管制日期。2024年4月8日至2024年5月23日。

（二）交通组织方式。

根据施工计划，对S208线K148+750-K148+800实施断道施工管制。管制时间：2024年4月8日至2024年5月23日。

请抓紧施工前期准备工作，做好施工机械、人员等的组织调配，交通管制前做好相关设施设置等工作，严格施工进度确保项目施工按期完成。

（三）加强车辆交通管制服务。

1．强化施工信息和交通管理宣传力度。施工前提前7日通过报刊、广播电台等区级媒体向社会发布施工交通管制信息，施工现场设置醒目的施工公示牌，加强车辆行驶安全提示诱导作用。

2．强化车辆安全管理和引导工作。重点加强施工区域村村通客车（9座）、校车运行以及各个乡道汇合路口的交通控制和安全管理力度。严格按照审查通过的绕行方案设置引路标志标牌，落实绕行方案。同时，要加强绕行线路图和施工公告的日常维护，确保版面清晰，有效提升引导车辆安全通行。设置的专职人员要切实做好施工路段的安全管理和车辆引导，防止安全事故和社会不良影响。

（四）完善施工区域安全管理措施。

1．加强行车诱导。严格按规范设置交通行车标志和安全标志等设施，并根据施工路段现场实际情况和特殊天气（暴雨、雾天等）的需要加增交通标志内容、长度和密度，确保交通标志指示、警示和限速等应有功能发挥。

2．加强施工人员安全教育管理。规范施工现场人员着装和行为，设置专职安全值守人员，落实好现场职守制度，维护好施工路段交通秩序，并做好交通标志规范摆放和清洗、更换脏污、残损标志工作。

3．加强夜间和节假日（清明节、五一节）交通安全管理。按规范设置明显的警示频闪灯等夜间道行设施，强化交通标志功能，增强行车安全可控性；确保施工区域和通行区域隔离保护设施的有效性、连续性，加强临时通行路段安全防护，防止车辆引发安全事故；及时掌握节假日单日交通通行量，避免拥堵，做好车辆疏导分流措施；保持交通标志外观、规格的统一性，维护公路施工作业的良好形象。

三、其他工作要求

（一）完善机制，强化应急处置。建立健全业主、施工单位、监理单位和区级有关部门的联系协调机制，结合实际进一步完善应急处置预案，加强应急救援力量配置，及时研究解决施工组织、交通组织存在的问题，保障施工期间安全畅通。

（二）施工前，将交通组织方案报区级相关部门审核备案，并办理完善相关手续。

重庆市永川区交通局

2024年3月30日

（此件公开发布）

抄送：区应急局，区公安局，区交通执法支队，区公路服务中心，区道

路运输事务中心。